

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**РАКИТНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРОЕКТ с. Ракитное №

**Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения в местах общественного пользования на территории Ракитненского сельского поселения**

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьями 43, 63 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», разделом XIX Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390,   администрация Ракитненского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Организаторам мероприятий с массовым пребыванием людей обеспечить наличие на территориях общественного пользования первичными средствами пожаротушения  и  противопожарного инвентаря.

2. Хранение первичных средств пожаротушения осуществлять  
в соответствии с требованиями инструкций по их эксплуатации, а также обеспечить их сохранность.

3. Разместить данное постановление на официальном сайте администрации Ракитненского сельского поселения  в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Ракитненского сельского поселения О.А.Кириллов

Приложение  
к постановлению администрации  
Ракитненского сельского поселения  
от №

**Перечень**

**первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря для мест общественного пользования на территории Ракитненского сельского поселения**

1. Добровольная пожарная дружина  должна иметь  пожарную мотопомпу

2. Населенные пункты численностью свыше 100 человек, для целей пожаротушения должны иметь 1 переносную пожарную мотопомпу.

3. В каждой организации расположенной на территории поселения    должен быть установлен пожарный щит, на котором должны находиться:

-  1 лом;

-  1 багор;

-  2 ведра;

-  2 огнетушителя (объемом не менее 10 литров каждый);

-  1лопата штыковая;

-  1лопата совковая;

-  1-2 емкости для хранения воды объемом не менее 0,2 куб.м.